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ORGBUD-SERWIS Poznań



SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : JER-001-002

Br. sanitarna 



Budowa :  

Kanalizacja 

Obiekt :  

Br. sanitarna 

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



 Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1



Kanały sanitarne PP DN 200 i 160mm i przyłącze wody

1.1



Roboty ziemne

1.2



Kładki i mosty

1.3



Odwodnienie wykopów

1.4



Roboty montażowe

1.5



Przecisk

2



Rurociąg tłoczny

2.6



Roboty ziemne

2.7



Kładki i mosty

2.8



Odwodnienie wykopów

2.9



Roboty montażowe

2.10



Przecisk

3



Przepompownia ścieków

3.11



Roboty ziemne

3.12



Odwodnienie wykopów

3.13



Roboty montażowe

3.14



Urządzenia

3.15



Ogrodzenie

3.16



Utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu

4



Drogi, chodniki, place ( kanały, tłoczne)

4.17



Drogi, chodniki, place - roboty rozbiórkowe

4.18



Drogi, chodniki, place - odbudowa

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : JER-001-002

Br. sanitarna 



Budowa :  

Kanalizacja 

Obiekt :  

Br. sanitarna 

    PRZEDMIAR  ROBÓT



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Kanały sanitarne PP DN 200 i 160mm i przyłącze wody



1.1 Roboty ziemne



Numer specyfikacji :  ST-01

1



KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 174,720 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę



przy granicy robót: humus z darnią



Numer specyfikacji :  ST-01

2



KNR 201-0125-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 174,720 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z



przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; dopłata za następne 15cm



Numer specyfikacji :  ST-01

3



KNR 201-0126-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1 172,000 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm



Numer specyfikacji :  ST-01

4



KNR 201-0126-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1 172,000 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm,



dodatek za każde dalsze 5 cm dopłata za następne 15cm



Numer specyfikacji :  ST-01

5



KNNR 001-0202-07-00 MRRiB 118,900 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01

6



KNNR 001-0202-08-00 MRRiB 475,590 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01

7



KNNR 001-0301-01-00 MRRiB 13,210 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

8



KNNR 001-0301-03-00 MRRiB 52,840 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. IV



Numer specyfikacji :  ST-01

9



KNNR 001-0209-08-00 MRRiB 1 319,130 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt



kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

10



KNNR 001-0209-09-00 MRRiB 5 211,100 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt



kat. III



Numer specyfikacji :  ST-01

11



KNNR 001-0307-03-00 MRRiB 146,130 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

12



KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 584,510 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

13



KNNR 001-0307-05-00 MRRiB 17,040 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01
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14



KNNR 001-0307-06-00 MRRiB 68,170 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

15



KNNR 001-0313-01-00 MRRiB 33,650 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy



wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym



Numer specyfikacji :  ST-01

16



KNNR 001-0313-02-00 MRRiB 17,660 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy



wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m - w gruncie suchym



Numer specyfikacji :  ST-01

17



KNNR 001-0313-04-00 MRRiB 134,590 100 m2

Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



kat.III-IV, przy wykopach o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m



Numer specyfikacji :  ST-01

18



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 796,210 m3

Podłoża  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku



Numer specyfikacji :  ST-01

19



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 1 836,320 m3

Obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku



Numer specyfikacji :  ST-01

20



KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 241,280 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do



2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III



Numer specyfikacji :  ST-01

21



KNNR 001-0318-05-00 MRRiB 70,760 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do



2,5 m i głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-III



Numer specyfikacji :  ST-01

22



KNNR 001-0214-01-10 MRRiB 421,900 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

23



KNNR 001-0214-02-10 MRRiB 1 687,590 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

24



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 2 822,160 m3

Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)



Numer specyfikacji :  ST-01

25



KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 4 924,550 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:



0,60 m3 - spycharka 100 KM, samochód do 5 t(wywóz nadmiaru ziemi)



Numer specyfikacji :  ST-01

26



KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 52,420 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w



gruncie: kat. I-II ( rozścielenie ziemi urodzajnej



Numer specyfikacji :  ST-01

27



KNNR 001-0215-01-10 MRRiB 351,600 m3

Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW (100 KM)



( rozścielenie ziemi urodzajnej)



Numer specyfikacji :  ST-01
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28



KNNR 001-0212-01-10 MRRiB 280,710 m3

Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 - grunt kat. I-II (rozkopanie m miejscu studzienek fi 1000 )



Numer specyfikacji :  ST-01

29



KNNR 001-0212-02-10 MRRiB 1 122,850 m3

Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,25 m3 - grunt kat. III



Numer specyfikacji :  ST-01

30



KNNR 001-0212-03-00 MRRiB 55,430 m3

Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o



pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II (rozkopanie m miejscu studzienek fi 1200 )



Numer specyfikacji :  ST-01

31



KNNR 001-0212-04-00 MRRiB 221,700 m3

Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o



pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

32



KNNR 001-0212-05-00 MRRiB 29,400 m3

Wykopy jamiste o głębokości ponad 4,0  wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności



łyżki: 1,20 m3 - grunt kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

33



KNNR 001-0212-06-00 MRRiB 117,600 m3

Wykopy jamiste o głębokości ponad 4,0  wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności



łyżki: 1,20 m3 - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

34



KNNR 001-0316-01-00 MRRiB 2,010 100 m2

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu:



do 3,0 m



Numer specyfikacji :  ST-01

35



KNNR 001-0316-02-00 MRRiB 3,110 100 m2

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu:



ponad 3,0 do 6,0 m



Numer specyfikacji :  ST-01

36



KNNR 001-0316-03-00 MRRiB 8,030 100 m2

Jednostronne ażurowe umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu



do 3,0 m



Numer specyfikacji :  ST-01

37



KNNR 001-0317-01-00 MRRiB 618,640 m3

Zasypywanie wykopów, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem ręcznym,



w gruncie: kat. I-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

38



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 618,650 m3

Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)



Numer specyfikacji :  ST-01

39



KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 1 209,050 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:



0,60 m3 - spycharka 100 KM, samochód do 5 t ( wywóz  nadmiaru ziemi )



Numer specyfikacji :  ST-01

40



KNNR 001-0528-01-00 MRRiB 93,000 kpl

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, o rozpiętości: 3,00 m



Numer specyfikacji :  ST-01

41



KNNR 001-0528-06-00 MRRiB 93,000 kpl

Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych t.ciężkiego, o rozpiętości: 3,00 m



Numer specyfikacji :  ST-01
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42



KNNR 001-0529-01-00 MRRiB 90,000 kpl

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 3,00 m



Numer specyfikacji :  ST-01

43



KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 90,000 kpl

Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 3,00 m



Numer specyfikacji :  ST-01

44



KNNR 001-0503-01-00 MRRiB 480,000 m2

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna istniejących rowów w gruncie: kat. I-III ( po



przejściu z robotami)



Numer specyfikacji :  ST-01

1.2 Kładki i mosty



Numer specyfikacji :  ST-01

45



KNR 401-0107-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m2

Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego



Numer specyfikacji :  ST-01

1.3 Odwodnienie wykopów



Numer specyfikacji :  ST-01

46



KNR 201-0621-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,510 szt

Studzienki  zbiorcze drenażowe w dnie wykopu przy średnicy nominalnej 800 mm, w gruncie kat.III



Numer specyfikacji :  ST-01

47



KNR 201-0616-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 125,000 m

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 80 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

48



KNR 201-0604-01-00 Wacetob 627,000 m-g

Pompowanie wody z wykopów



Numer specyfikacji :  ST-01

1.4 Roboty montażowe



Numer specyfikacji :  ST-01

49



KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 1 009,400 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC SN8 WK o średnicy zewnętrznej: 160 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

50



KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 3 063,500 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC SN8 WK o średnicy zewnętrznej: 200 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

51



KNNR 011-0501-04-00 MRRiB 28,460 m3

Podłoża  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem  z zagęszczeniem podsypki do



Is>0,97



Numer specyfikacji :  ST-01

52



KNNR 011-0501-03-41 MRRiB 28,460 m3

Podłoża betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m, o normalnej



wilgotności, o grubości: ponad  5 do 10 cm, z betonu B-10



Numer specyfikacji :  ST-01

53



KNNR 011-0405-03-00 MRRiB 7,000 studnia

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych z betonu B>45 łączone na uszczelki, krąg denny z dnem i fabrycznie



wykonaną kinetą, przejścia szczelne i stopnie włazowe, właz 40 T wykonywane w gotowym odwodnionym



wykopie, przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m



Numer specyfikacji :  ST-01

54



KNNR 011-0405-04-00 MRRiB 4,000 1/2 m

Studnie rewizyjne jw. z kręgów żelbetowych, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, przy średnicy



kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości



Numer specyfikacji :  ST-01

55



KNNR 011-0405-05-00 MRRiB 120,000 studnia

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych z betonu B>45 łączone na uszczelki, krąg denny z dnem i fabrycznie



wykonaną kinetą, przejścia szczelne i stopnie włazowe, właz 40 T wykonywane w gotowym odwodnionym



wykopie, przy średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 2,0 m



Numer specyfikacji :  ST-01
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56



KNNR 011-0405-06-00 MRRiB 52,000 1/2 m

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m /w nakładach nie



uwzględniono wymurowania podstawy studni/, przy średnicy kręgów: 1200 mm - dodatek za każde 0,5 m



różnicy głęb.



Numer specyfikacji :  ST-01

57



Pozycja 7,000 szt

Pierścien odciążający, żelbetowy dla studni fi 1000mm



Numer specyfikacji :  ST-01

58



Pozycja 120,000 szt

Pierścien odciążający, żelbetowy dla studni fi 1200mm



Numer specyfikacji :  ST-01

59



KNNR 004-1308-03-00 MRRiB 7,000 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC SN8, o średnicy zewnętrznej: 200 mm(kaskady)



Numer specyfikacji :  ST-01

60



KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 57,000 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC SN8, o średnicy zewnętrznej: 160 mm (kaskady)



Numer specyfikacji :  ST-01

61



KNNR 004-1322-03-01 MRRiB 6,000 szt

Kształtki PVC kanalizacyjne,  trójniki - 200x200x200 mm (kaskady)



Numer specyfikacji :  ST-01

62



KNNR 004-1322-02-00 MRRiB 39,000 szt

Kształtki PVC kanalizacyjne,  trójniki - 160x160x160 mm (kaskady)



Numer specyfikacji :  ST-01

63



KNNR 004-1321-03-01 MRRiB 6,000 szt

Kształtki PVC kanalizacyjne,  kolana   - 200 mm(jw)



Numer specyfikacji :  ST-01

64



KNNR 004-1321-02-00 MRRiB 39,000 szt

Kształtki PVC kanalizacyjne,  kolana   - 160 mm (jw)



Numer specyfikacji :  ST-01

65



KNNR 004-1321-02-00 MRRiB 132,000 szt

Ułożenie kształtek PVC o średnicy zewnętrznej: 160 mm-KOREK



Numer specyfikacji :  ST-01

66



KNNR 004-1321-03-00 MRRiB 3,000 szt

Ułożenie kształtek PVC o średnicy zewnętrznej: 200 mm-KOREK



Numer specyfikacji :  ST-01

67



KNNR 011-0306-01-10 MRRiB 1,000 kpl

Nawiertki na istniejących rurociągach - z PE, o średnicy zewnętrznej  90 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

68



KNNR 004-1009-03-00 MRRiB 29,000 m

Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 90 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

69



KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 2,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm-kolana



Numer specyfikacji :  ST-01

70



KNNR 004-1012-01-20 MRRiB 3,000 szt

Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych ciśnieniowych, na luźny kołnierz, przy średnicy zewnętrznej: 90



mm



Numer specyfikacji :  ST-01

71



KNNR 004-1105-02-00 MRRiB 1,000 kpl

Montaż  zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z obudową, montowanych sprzętem ręcznym -



średnica zasuwy: 80 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

72



KNNR 004-1119-03-00 MRRiB 1,000 kpl

Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm na kolanie stopowym z zasuwą DN 80mm



Numer specyfikacji :  ST-01
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73



KNNR 004-1010-03-00 MRRiB 11,833 złącze

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 90



mm



Numer specyfikacji :  ST-01

74



KNR 219-0218-01-00 Wacetob 93,000 szt

Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywaniarobót przy budowie kanalizacji /nakłady na 1



zabezpieczenie o długości 3 m/(AROT 110 lub 160 PS l=3,0 mb)



Numer specyfikacji :  ST-01

75



KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 kpl

Oznakowanie przejścia pod ciekami,  zasuw i hydranów tabliczkami na słupku stalowym



Numer specyfikacji :  ST-01

76



KNNR 004-1610-01-00 MRRiB 20,000 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o



średnicy nominalnej: 150 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.



Numer specyfikacji :  ST-01

77



KNNR 004-1610-02-00 MRRiB 106,000 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o



średnicy nominalnej: 200 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.



Numer specyfikacji :  ST-01

78



KNNR 004-1606-01-10 MRRiB 1,000 próba

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur



wodociągowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

1.5 Przecisk



Numer specyfikacji :  ST-01

79



KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,500 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę



przy granicy robót: humus z darnią



Numer specyfikacji :  ST-01

80



KNR 201-0125-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,500 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z



przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; dopłata za następne 15cm



Numer specyfikacji :  ST-01

81



KNNR 001-0202-07-00 MRRiB 10,260 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01

82



KNNR 001-0202-08-00 MRRiB 41,040 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01

83



KNNR 001-0301-01-00 MRRiB 1,140 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

84



KNNR 001-0301-03-00 MRRiB 4,560 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. IV



Numer specyfikacji :  ST-01

85



KNNR 001-0315-04-00 MRRiB 0,720 100 m2

Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.I-IV wraz z



rozbiórką, przy głębokości wykopu: do 3,0 m - w gruncie suchym



Numer specyfikacji :  ST-01
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86



KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 2,850 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do



2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III



Numer specyfikacji :  ST-01

87



KNNR 001-0214-01-10 MRRiB 5,130 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

88



KNNR 001-0214-02-10 MRRiB 20,520 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

89



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 28,500 m3

Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)



Numer specyfikacji :  ST-01

90



KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 28,500 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:



0,60 m3 - spycharka 100 KM, samochód do 5 t ( wywóz  nadmiaru ziemi )



Numer specyfikacji :  ST-01

91



KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 8,250 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w



gruncie: kat. I-II ( rozścielenie ziemi urodzajnej



Numer specyfikacji :  ST-01

92



KNNR 004-1207-02-00 MRRiB 17,000 m

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 324*8mmmm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

93



KNNR 004-1209-01-00 MRRiB 17,000 m

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach przeciskowych



Numer specyfikacji :  ST-01

94



KNR 219-0122-05-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Uszczelnienie końców rury ochronnej gazociągu półpierścieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym, z



zalaniem asfaltem, przy średnicy nominalnej rury ochronnej: 300 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

2 Rurociąg tłoczny



2.6 Roboty ziemne



Numer specyfikacji :  ST-01

95



KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,500 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę



przy granicy robót: humus z darnią



Numer specyfikacji :  ST-01

96



KNR 201-0125-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,500 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z



przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; za następne 15 cm



Numer specyfikacji :  ST-01

97



KNNR 001-0202-07-00 MRRiB 83,630 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01

98



KNNR 001-0202-08-00 MRRiB 334,530 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01
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KNNR 001-0301-01-00 MRRiB 9,290 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

100



KNNR 001-0301-03-00 MRRiB 37,170 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. IV



Numer specyfikacji :  ST-01

101



KNNR 001-0210-02-10 MRRiB 35,870 m3

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o



pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

102



KNNR 001-0210-03-10 MRRiB 143,490 m3

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o



pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

103



KNNR 001-0307-03-00 MRRiB 3,990 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

104



KNNR 001-0307-04-00 MRRiB 15,940 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

105



KNNR 001-0313-01-00 MRRiB 1,500 100 m2

Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy



wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym - (w miejscach gdzie tłoczne



przebiegają same i poszerzenia studni)



Numer specyfikacji :  ST-01

106



KNNR 001-0313-04-00 MRRiB 5,990 100 m2

Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



kat.III-IV, przy wykopach o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m (w miejscach gdzie tłoczne przebiegają



same; pozostałe umocnienia tłocznego łącznie z kanałem)



Numer specyfikacji :  ST-01

107



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 76,140 m3

Podłoża  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku



Numer specyfikacji :  ST-01

108



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 145,550 m3

Obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku



Numer specyfikacji :  ST-01

109



KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 23,870 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do



2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III



Numer specyfikacji :  ST-01

110



KNNR 001-0214-01-10 MRRiB 42,960 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

111



KNNR 001-0214-02-10 MRRiB 182,260 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

112



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 238,690 m3

Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)



Numer specyfikacji :  ST-01
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KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 49,800 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:



0,60 m3 - spycharka 100 KM, samochód do 5 t(przywóz ziemi do zasypki)



Numer specyfikacji :  ST-01

114



KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 42,750 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w



gruncie: kat. I-II (rozplantowanie ziemi urodzajnej)



Numer specyfikacji :  ST-01

115



KNR 221-0401-01-00 MBGPiK 42,750 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem, w gruncie : kat.I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

2.7 Kładki i mosty



Numer specyfikacji :  ST-01

116



KNR 401-0107-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m2

Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego



Numer specyfikacji :  ST-01

2.8 Odwodnienie wykopów



Numer specyfikacji :  ST-01

117



KNR 201-0621-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Studzienki  zbiorcze drenażowe w dnie wykopu przy średnicy nominalnej 800 mm, w gruncie kat.III



Numer specyfikacji :  ST-01

118



KNR 201-0616-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 80 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

119



KNR 201-0604-01-00 Wacetob 26,000 m-g

Pompowanie wody z wykopów



Numer specyfikacji :  ST-01

2.9 Roboty montażowe



Numer specyfikacji :  ST-01

120



KNNR 011-0302-01-00 MRRiB 459,000 m

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania układane w gotowym wykopie umocnionym, na



głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

121



KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 459,000 m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową trasy rurociągu ułożonego w ziemi



Numer specyfikacji :  ST-01

122



KNNR 004-1012-01-00 MRRiB 7,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o średnicy zewnętrznej: 90 mm-łuk



Numer specyfikacji :  ST-01

123



KNNR 004-1014-02-02 MRRiB 1,000 szt

Kształtki żeliwne, sferoidalne,  ciśnieniowe, kołnierzowe: trójniki -  80x80x80 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

124



KNNR 004-1012-01-20 MRRiB 2,000 szt

Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych ciśnieniowych, na luźny kołnierz, przy średnicy zewnętrznej: 90



mm



Numer specyfikacji :  ST-01

125



KNNR 004-1115-01-00 MRRiB 1,000 kpl

Studzienka z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym do bezpośredniej zabudowy w ziemi



Numer specyfikacji :  ST-01

126



KNNR 004-1429-02-00 MRRiB 1,000 szt

Osadzenie włazów żeliwnych na pierścieniu betonowym



Numer specyfikacji :  ST-01

127



KNNR 004-1010-03-00 MRRiB 54,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 90



mm



Numer specyfikacji :  ST-01
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KNNR 004-1407-02-00 MRRiB 3,810 m2

Deskowanie ścian:  bloków oporowych



Numer specyfikacji :  ST-01

129



KNNR 004-1409-01-01 MRRiB 0,210 m3

Bloki oporowe wykonywane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu: B 20



Numer specyfikacji :  ST-01

130



KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl

Oznakowanie przejścia pod ciekami



Numer specyfikacji :  ST-01

2.10 Przecisk



Numer specyfikacji :  ST-01

131



KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,250 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę



przy granicy robót: humus z darnią



Numer specyfikacji :  ST-01

132



KNR 201-0125-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,250 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z



przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; za następne 15 cm



Numer specyfikacji :  ST-01

133



KNNR 001-0202-07-00 MRRiB 16,560 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01

134



KNNR 001-0202-08-00 MRRiB 66,240 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód



do 5 t



Numer specyfikacji :  ST-01

135



KNNR 001-0301-01-00 MRRiB 1,840 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-01

136



KNNR 001-0301-03-00 MRRiB 7,360 m3

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym



do 5 t, w gruncie: kat. IV



Numer specyfikacji :  ST-01

137



KNNR 001-0315-04-00 MRRiB 1,370 100 m2

Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.I-IV wraz z



rozbiórką, przy głębokości wykopu: do 3,0 m - w gruncie suchym



Numer specyfikacji :  ST-01

138



KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 4,600 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do



2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III



Numer specyfikacji :  ST-01

139



KNNR 001-0214-01-10 MRRiB 8,280 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

140



KNNR 001-0214-02-10 MRRiB 33,120 m3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV,



spycharkami: 74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami



Numer specyfikacji :  ST-01

141



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 46,000 m3

Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)



Numer specyfikacji :  ST-01
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KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 46,000 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:



0,60 m3 - spycharka 100 KM, samochód do 5 t ( wywóz  nadmiaru ziemi )



Numer specyfikacji :  ST-01

143



KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 6,380 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w



gruncie: kat. I-II ( rozścielenie ziemi urodzajnej



Numer specyfikacji :  ST-01

144



KNNR 004-1206-02-00 MRRiB 36,000 m

Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 168*4,5 mm, wykonane maszyną do



wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: III-IV



Numer specyfikacji :  ST-01

145



KNNR 004-1209-01-00 MRRiB 36,000 m

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach przeciskowych



Numer specyfikacji :  ST-01

146



KNR 219-0122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

Uszczelnienie końców rury ochronnej gazociągu półpierścieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym, z



zalaniem asfaltem, przy średnicy nominalnej rury ochronnej: 150 mm



Numer specyfikacji :  ST-01

3 Przepompownia ścieków



3.11 Roboty ziemne



Numer specyfikacji :  ST-02

147



KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,500 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę



przy granicy robót: humus z darnią-  z terenu przepompowni ścieków i pod ogrodzenie



Numer specyfikacji :  ST-02

148



KNR 201-0125-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,500 m2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z



przerzutem na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; za następne 15 cm



Numer specyfikacji :  ST-02

149



KNNR 001-0212-03-00 MRRiB 8,060 m3

Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o



pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-02

150



KNNR 001-0212-04-00 MRRiB 32,230 m3

Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o



pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-02

151



KNNR 001-0316-02-00 MRRiB 0,550 100 m2

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu:



ponad 3,0 do 6,0 m



Numer specyfikacji :  ST-02

152



KNNR 001-0317-01-00 MRRiB 29,420 m3

Zasypywanie wykopów, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem ręcznym,



w gruncie: kat. I-IV



Numer specyfikacji :  ST-02

153



KNNR 001-0408-03-00 MRRiB 29,420 m3

Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie sypkim kat. I-II do Id=1,00



Numer specyfikacji :  ST-02

154



KNNR 001-0206-04-20 MRRiB 10,870 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z



transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki:



0,60 m3 - spycharka 100 KM, samochód do 5 t(wywóz nadmiaru ziemi )



Numer specyfikacji :  ST-02
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KNNR 001-0504-01-00 MRRiB 24,750 m3

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w



gruncie: kat. I-II (rozplantowanie ziemi urodzajnej)



Numer specyfikacji :  ST-02

3.12 Odwodnienie wykopów



Numer specyfikacji :  ST-02

156



KNR 201-0621-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Studzienki  zbiorcze drenażowe w dnie wykopu przy średnicy nominalnej 800 mm, w gruncie kat.III



Numer specyfikacji :  ST-02

157



KNR 201-0616-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 80 mm



Numer specyfikacji :  ST-02

158



KNR 201-0604-01-00 Wacetob 200,000 m-g

Pompowanie wody z wykopów



Numer specyfikacji :  ST-02

3.13 Roboty montażowe



Numer specyfikacji :  ST-02

159



KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 1,520 m3

Podłoża z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o



normalnej wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku



Numer specyfikacji :  ST-02

160



KNNR 011-0501-03-21 MRRiB 0,400 m3

Podłoża betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m, o normalnej



wilgotności, o grubości: do 5 cm, z betonu B-10



Numer specyfikacji :  ST-02

3.14 Urządzenia



Numer specyfikacji :  ST-02

161



Pozycja 1,000 kpl

P1 Zakup i montaż kompletnej przepomowni ścieków o średnicy 1500mm z elementów prefabrykowanych z



betonu B>45 łączonych na uszczelki gumowe  wyposażonej m.in.: pompy zatapialne ze stopą sprzęgajacą,



kolano stopowe, zasuwy, zawory zwrotne,zawory kulowe,  nasada płucząca,przewody tłoczne, wyłacznik



pływakowy, sonda hydrostatyczna, drabinka, prowadnice rurowe, łańcuch techniczny,  właz  wejściowy



wyposażony m.in. w wentylację, czujnik otwarcia -wszystko stal nierdzewna,  wentylacja zbiornika z biofiltrem

kominkowym,   króciec napływowy z deflektorem, szafa sterownicza, podłączenie, uruchomienie obiektowe,

autoryzacja, przeszkolenie obsługi. Pompy 2 szt o Q=4l/s; Hp=12,50m; N=1,7kW

Numer specyfikacji :  ST-02

162



Pozycja 1,000 kpl

Zakup trójnogu  przewoźnego z wciągarką linową o udźwigu do 300kg  i wysokości podnoszenia do 8,1m



Numer specyfikacji :  ST-02

3.15 Ogrodzenie



Numer specyfikacji :  ST-04

163



KNNR 001-0307-01-00 MRRiB 5,490 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości do 1,5 m - grunt kat. I-II



Numer specyfikacji :  ST-04

164



KNNR 001-0307-02-00 MRRiB 21,950 m3

Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5



m i głębokości do 1,5 m - grunt kat. III-IV



Numer specyfikacji :  ST-04

165



KNR 202-1801-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 28,000 m

Cokoły betonowe o wymiarach 0,20 x 0,20 m na fundamencie o wymiarach 0,20 x 1,00 m, z betonu C12/15



(B15)



Numer specyfikacji :  ST-04

166



KNR 202-1803-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 28,000 m

Ogrodzenia z siatki powlekanej , na słupkach stalowych  obsadzonych w cokole - montaż i dwukrotne



malowanie słupków farbą olejną



Numer specyfikacji :  ST-04
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KNR 202-1808-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl

Furtki o szer.1,0 m, wykonane z siatki w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy - zawieszone na



gotowych słupkach i dwukrotnie malowane farbą olejną



Numer specyfikacji :  ST-04

168



KNR 202-1808-11-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

Wrota typowe o szer.4 m wykonane z siatki w ramach z kątowników z pasem dolnym z blachy - zawieszone na



got.słupkach i dwukrot.malow.farbą olejną



Numer specyfikacji :  ST-04

169



KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 33,600 m3

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do



2,5 m i głębokości do 1,5 m - grunt kat. I-III



Numer specyfikacji :  ST-04

3.16 Utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu



Numer specyfikacji :  ST-03

170



KNNR 006-0101-07-00 MRRiB 68,960 m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonywane ręcznie w gruncie kat.III-IV z zagęszczeniem



walcem wibracyjnym,przy głębokości koryta: (33-30) cm



Numer specyfikacji :  ST-03

171



KNNR 006-0113-03-00 MRRiB 68,960 m2

Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu: 20 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

172



KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 68,960 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce:



cem.-piask.,przy użyciu kostki szarej gr.8 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

173



KNNR 006-0403-03-02 MRRiB 10,000 m

Krawężniki betonowe wystające i wtopione, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce



cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 cm; ława z betonu C12/15 (B 15 )



Numer specyfikacji :  ST-03

174



KNNR 001-0205-04-00 MRRiB 22,760 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z



transportem urobku samochodami (wywóz nadmiaru)



Numer specyfikacji :  ST-03

4 Drogi, chodniki, place ( kanały, tłoczne)



4.17 Drogi, chodniki, place - roboty rozbiórkowe



Numer specyfikacji :  ST-03

175



KNR 003-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 62,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : betonowych niespękanych,na głębokość 6 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

176



KNR 003-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 6,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : beton.niespęk.-dod.za każdy 1 cm głęb.pow.6 cm; za następne



4cm



Numer specyfikacji :  ST-03

177



KNR 003-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 56,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : beton.niespęk.-dod.za każdy 1 cm głęb.pow.6 cm; za następne



14cm



Numer specyfikacji :  ST-03

178



KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa 51,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

179



KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa -  9,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - minus za każdy dalszy 1



cm; za 2cm



Numer specyfikacji :  ST-03
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KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa 42,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - za każdy dalszy 1 cm; za



następne 8cm



Numer specyfikacji :  ST-03

181



KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 51,000 m2

Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

182



KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 321,000 m2

Rozebranie ręczne warstwy odsaczającej  o grubości: 10 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

183



KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 270,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 20 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

184



KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,500 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i kruszywa samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i



wyładowaniem, na odległość: do 1 km



Numer specyfikacji :  ST-03

185



KNR 401-0108-12-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 100,500 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i kruszywa samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i



wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km; za następne 4km



Numer specyfikacji :  ST-03

4.18 Drogi, chodniki, place - odbudowa



Numer specyfikacji :  ST-03

186



KNNR 006-0101-03-30 MRRiB 8 535,120 m2

Koryta na całej szerokości jezdni, wykonywane mechanicznie przy użyciu spycharki w gruncie kat.II-VI, przy



głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu: walcem statycznym ( drogi ziemne)



Numer specyfikacji :  ST-03

187



KNNR 001-0205-04-00 MRRiB 2 560,540 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z



transportem urobku samochodami-wywóz ziemi-drogi gruntowe



Numer specyfikacji :  ST-03

188



KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 270,000 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie:



kat.II-IV



Numer specyfikacji :  ST-03

189



KNNR 006-0104-03-00 MRRiB 8 805,120 m2

Warstwy odsączające z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubści



warstwy po zagęszczeniu: 10 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

190



KNNR 006-1301-03-00 MRRiB 1 761,020 m3

Naprawy dróg gruntowych na szerokości  3m i poprzez ułożenie kruszywa 0-31,5mm z zagęszczeniem



mechanicznym gr. 20cm i zaklinowaniem miałem oraz drogi do oczyszczalni szer. 3,6m



Numer specyfikacji :  ST-03

191



KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 51,000 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie:



kat.II-IV



Numer specyfikacji :  ST-03

192



KNNR 006-0104-01-10 MRRiB 51,000 m2

Warstwy odsączające z piasku, wykonywane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm,



zagęszczane mechanicznie: walcem statycznym



Numer specyfikacji :  ST-03

193



KNNR 006-0113-01-00 MRRiB 51,000 m2

Podbudowy zasadnicza z tłucznia, przy grubości  warstwy po zagęszczeniu: 10 cm



Numer specyfikacji :  ST-03
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KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa 51,000 m2

Nawierzchnie betonowe - warstwa  o grubości: 5 cm



Numer specyfikacji :  ST-03

195



KNR 231-0308-04-00 IGM Warszawa 9,000 m2

Nawierzchnie betonowe -  warstwa o grubości: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm; za następne 5cm



Numer specyfikacji :  ST-03

196



KNR 231-0308-04-00 IGM Warszawa 42,000 m2

Nawierzchnie betonowe - warstwa  o grubości: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm; za następne 15cm



Numer specyfikacji :  ST-03

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


