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A.a

Roboty ziemne
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Kładki i mosty
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Odwodnienie wykopów


 

A.d

Roboty montażowe


 

A.e
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Roboty ziemne


 

B.g

Kładki i mosty
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Odwodnienie wykopów
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Roboty montażowe
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Przecisk
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Przepompownia ścieków


 

C.k

Roboty ziemne


 

C.l

Odwodnienie wykopów


 

C.m

Roboty montażowe


 

C.n

Urządzenia


 

C.o

Ogrodzenie


 

C.p

Utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu


 

 

D

Drogi, chodniki, place ( kanały, tłoczne)


 

D.q

Drogi, chodniki, place - roboty rozbiórkowe


 

D.r

Drogi, chodniki, place - odbudowa
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A.
Kanały sanitarne PVC DN 200 i 160mm i przyłącze wody




A.a.
Roboty ziemne




Numer specyfikacji :  ST-01


1.
KNR  201-0125-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
174,720
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy



robót: humus z darnią


Numer specyfikacji :  ST-01



DN 200 Głogowska minu beton:  (218.46 - 2 * 3) * 3 * 0.1 - 27.5 =
36,238



DN 160:  (1009.4 - 135 * 3) * 1.1 * 0.1 =
66,484



rozkopanie w miejscu studni:  12 * 1 * 3 * 2 =
72,000


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  174,720
m2


2.
KNR  201-0125-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
174,720
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z przerzutem



na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; dopłata za następne 15cm


Numer specyfikacji :  ST-01


3.
KNR  201-0126-01-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa
1 172,000
m2



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm


Numer specyfikacji :  ST-01



DN 200  Głogowska minu beton:  (218.46 - 2 * 3) * 3 * 0.9 =
573,642



DN 160:  (1009.4 - 135 * 3) * 1.1 * 0.9 =
598,356


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 1 172,000
m2


4.
KNR  201-0126-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa
1 172,000
m2



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za



każde dalsze 5 cm dopłata za następne 15cm


Numer specyfikacji :  ST-01


5.
KNNR  001-0202-07-00  MRRiB
118,900
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02 * 0.2 * 0.9 =
118,897


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  118,900
m3


6.
KNNR  001-0202-08-00  MRRiB
475,590
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02 * 0.8 * 0.9 =
475,589


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  475,590
m3
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7.
KNNR  001-0301-01-00  MRRiB
13,210
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02 * 0.2 * 0.1 =
13,211


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  13,210
m3


8.
KNNR  001-0301-03-00  MRRiB
52,840
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. IV


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02 * 0.8 * 0.1 =
52,843


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  52,840
m3


9.
KNNR  001-0209-08-00  MRRiB
1 319,130
m3



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



DN 200:  (3063.5 - 344) * 1 * 2.02 * 0.2 * 0.9 =
988,810



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 2.02 * 0.2 * 0.9 =
330,316


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 1 319,130
m3


10.
KNNR  001-0209-09-00  MRRiB
5 211,100
m3



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III


Numer specyfikacji :  ST-01



DN 200:  (3063.5 - 344) * 1 * 2.02 * 0.8 * 0.9 =
3 955,241



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 1.92 * 0.8 * 0.9 =
1 255,855


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 5 211,100
m3


11.
KNNR  001-0307-03-00  MRRiB
146,130
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



DN 200:  (3063.5 - 344 - 206.31) * 1 * 2.02 * 0.2 * 0.1 =
101,533



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 1.92 * 0.2 * 0.1 =
34,885



sieć wodociagowa:  29 * 0.9 * 1.86 * 0.2 =
9,709


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  146,130
m3


12.
KNNR  001-0307-04-00  MRRiB
584,510
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



DN 200:  (3063.5 - 344 - 206.31) * 1 * 2.02 * 0.8 * 0.1 =
406,132



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 1.92 * 0.8 * 0.1 =
139,539



sieć wodociagowa:  29 * 0.9 * 1.86 * 0.8 =
38,837
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Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  584,510
m3


13.
KNNR  001-0307-05-00  MRRiB
17,040
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



206.31 * 1 * 4.13 * 0.2 * 0.1 =
17,041


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  17,040
m3


14.
KNNR  001-0307-06-00  MRRiB
68,170
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



206.31 * 1 * 4.13 * 0.8 * 0.1 =
68,165


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  68,170
m3


15.
KNNR  001-0313-01-00  MRRiB
33,650
100 m2



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy



wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 2.17 * 2 * 0.2 / 100 =
2,838



DN 200:  (3063.5 - 344 - 206.31) * 2.17 * 2 * 0.2 / 100 =
21,814



DN 160:  1009.4 * 2.17 * 2 * 0.2 / 100 =
8,762



sieć:  29 * 2.01 * 2 * 0.2 / 100 =
0,233


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  33,650
100 m2


16.
KNNR  001-0313-02-00  MRRiB
17,660
100 m2



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy



wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: ponad 3,0 do 6,0 m - w gruncie suchym


Numer specyfikacji :  ST-01



206.31 * 4.28 * 2 / 100 =
17,660


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  17,660
100 m2


17.
KNNR  001-0313-04-00  MRRiB
134,590
100 m2



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



kat.III-IV, przy wykopach o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 2.17 * 2 * 0.8 / 100 =
11,353



DN 200:  (3063.5 - 344 - 206.31) * 2.17 * 2 * 0.8 / 100 =
87,258



DN 160:  1009.4 * 2.17 * 2 * 0.8 / 100 =
35,046



sieć:  29 * 2.01 * 2 * 0.8 / 100 =
0,933


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  134,590
100 m2


18.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
796,210
m3



Podłoża  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku
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Numer specyfikacji :  ST-01



(3063.5 - 17) * 1 * 0.2 =
609,300



1009.4 * 0.9 * 0.2 =
181,692



29 * 0.9 * 0.2 =
5,220


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  796,210
m3


19.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
1 836,320
m3



Obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku


Numer specyfikacji :  ST-01



(3063.5 - 17) * 1 * 0.5 - 3.14 * 0.1 * 0.1 * (3063.5 - 17) =
1 427,590



1009.4 * 0.9 * 0.46 - 3.14 * 0.08 * 0.08 * 1009.4 =
397,607



29 * 0.39 - 3.14 * 0.045 * 0.045 * 29 =
11,126


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 1 836,320
m3


20.
KNNR  001-0318-03-00  MRRiB
241,280
m3



Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02  * 0.1 - (344 - 17) * 1 * 0.67 * 0.1 =
44,145



DN 200:  (3063.5 - 344 - 206.31) * 1 * 2.02  * 0.1 - (3063.5 - 344 - 206.31) * 1 * 0.7 * 0.1 =
331,741



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 1.92 * 0.1 - 1009.4 * 0.9 * 0.66 * 0.1 =
114,466



sieć:  29 * 0.9 * 1.86 - 29 * 0.9 * 0.59 =
33,147



- 2822.16 * 0.1 =
-  282,216


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  241,280
m3


21.
KNNR  001-0318-05-00  MRRiB
70,760
m3



Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-III


Numer specyfikacji :  ST-01



206.31 * 1 * 4.13  * 0.1  - 206.31 * 1 * 0.7 * 0.1 =
70,764


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  70,760
m3


22.
KNNR  001-0214-01-10  MRRiB
421,900
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02  * 0.2 * 0.9 - (344 - 17) * 1 * 0.7 * 0.2 * 0.9 =
77,695



DN 200:  (3063.5 - 344) * 1 * 2.02  * 0.2 * 0.9 - (3063.5 - 344 ) * 1 * 0.7 * 0.2 * 0.9 =
646,153



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 1.92 * 0.2 * 0.9 - 1009.4 * 0.9 * 0.66 * 0.2 * 0.9 =
206,039



- 2822.16 * 0.2 * 0.9 =
-  507,989


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  421,900
m3


23.
KNNR  001-0214-02-10  MRRiB
1 687,590
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01
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fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02  * 0.8 * 0.9 - (344 - 17) * 1 * 0.7 * 0.8 * 0.9 =
310,781



DN 200:  (3063.5 - 344) * 1 * 2.02  * 0.8 * 0.9 - (3063.5 - 344 ) * 1 * 0.7 * 0.8 * 0.9 =
2 584,613



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 1.92 * 0.8 * 0.9 - 1009.4 * 0.9 * 0.66 * 0.8 * 0.9 =
824,155



- 2822.16 * 0.8 * 0.9 =
- 2 031,955


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 1 687,590
m3


24.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
2 822,160
m3



Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)


Numer specyfikacji :  ST-01



fi200 ul. Głogowska:  (344 - 17) * 1 * 2.02  * 0.5 - (344 - 17) * 1 * 0.67 * 0.5 =
220,725



DN 200:  (3063.5 - 344 - 206.31) * 1 * 2.02  * 0.5 - (3063.5 - 344 - 206.31) * 1 * 0.7 * 0.5 =
1 658,705



DN 160:  1009.4 * 0.9 * 1.92 * 0.5 - 1009.4 * 0.9 * 0.66 * 0.5 =
572,330



sieć:  29 * 0.9 * 1.86 * 0.5 - 29 * 0.9 * 0.59 * 0.5 =
16,574



206.31 * 1 * 4.13  * 0.5 - 206.31 * 1 * 0.7 * 0.5 =
353,822


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 2 822,160
m3


25.
KNNR  001-0206-04-20  MRRiB
4 924,550
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem



urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka



100 KM, samochód do 5 t(wywóz nadmiaru ziemi)


Numer specyfikacji :  ST-01



odkład:  1319.13 + 5211.1 + 146.13 + 584.51 + 17.04 + 68.17 =
7 346,080



zasypanie:  - (241.28 + 70.76 + 421.9 + 1687.59) =
- 2 421,530


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 4 924,550
m3


26.
KNNR  001-0504-01-00  MRRiB
52,420
m3



Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat.



I-II ( rozścielenie ziemi urodzajnej


Numer specyfikacji :  ST-01



174.72 * 0.3 =
52,416


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  52,420
m3


27.
KNNR  001-0215-01-10  MRRiB
351,600
m3



Przemieszczanie na odległość do 10 m gruntu kat. I-III, uprzednio odspojonego, spycharkami: 74 kW (100 KM) (



rozścielenie ziemi urodzajnej)


Numer specyfikacji :  ST-01



1172 * 0.3 =
351,600


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  351,600
m3


28.
KNNR  001-0212-01-10  MRRiB
280,710
m3



Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3



- grunt kat. I-II



(rozkopanie m miejscu studzienek fi 1000 )


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1000 na fi 200:  0.9 * 2.8 * 2 * ( 11.54 + 6 * 0.35) * 0.2 =
13,749
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fi 1200 na fi 200:  1 * 3 * 2 * (186.77 + 102 * 0.35) * 0.2 =
266,964


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  280,710
m3


29.
KNNR  001-0212-02-10  MRRiB
1 122,850
m3



Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3



- grunt kat. III


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1000 na fi 200:  0.9 * 2.8 * 2 * ( 11.54 + 6 * 0.35) * 0.8 =
54,996



fi 1200 na fi 200:  1 * 3 * 2 * (186.77 + 102 * 0.35) * 0.8 =
1 067,856


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 1 122,850
m3


30.
KNNR  001-0212-03-00  MRRiB
55,430
m3



Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności



łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II



(rozkopanie m miejscu studzienek fi 1200 )


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1000 na fi 200:  0.9 * 2.8 * 2 * ( 3.16 + 1 * 0.35) * 0.2 =
3,538



fi 1200 na fi 200:  1 * 3 * 2 * (38.69 + 13 * 0.35) * 0.2 =
51,888


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  55,430
m3


31.
KNNR  001-0212-04-00  MRRiB
221,700
m3



Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności



łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1000 na fi 200:  0.9 * 2.8 * 2 * ( 3.16 + 1 * 0.35) * 0.8 =
14,152



fi 1200 na fi 200:  1 * 3 * 2 * (38.69 + 13 * 0.35) * 0.8 =
207,552


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  221,700
m3


32.
KNNR  001-0212-05-00  MRRiB
29,400
m3



Wykopy jamiste o głębokości ponad 4,0  wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 1,20



m3 - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1200 na fi 200:  1 * 3 * 2 * (22.75 + 5 * 0.35) * 0.2 =
29,400


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  29,400
m3


33.
KNNR  001-0212-06-00  MRRiB
117,600
m3



Wykopy jamiste o głębokości ponad 4,0  wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 1,20



m3 - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1200 na fi 200:  1 * 3 * 2 * (22.75 + 5 * 0.35) * 0.8 =
117,600


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  117,600
m3


34.
KNNR  001-0316-01-00  MRRiB
2,010
100 m2



Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m


Numer specyfikacji :  ST-01


Br. sanitarna 


A.  Kanały sanitarne PVC DN 200 i 160mm i przyłącze wody


A.a. Roboty ziemne
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fi 1000 na fi 200:  0.9 *  4 * ( 11.54 + 6 * 0.5) * 0.2 / 100 =
0,105



fi 1200 na fi 200:  1 * 4 * (186.77 + 102 * 0.5) * 0.2 / 100 =
1,902


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  2,010
100 m2


35.
KNNR  001-0316-02-00  MRRiB
3,110
100 m2



Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu: ponad 3,0



do 6,0 m


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1000 na fi 200:  0.9 * 4 * ( 3.16 + 1 * 0.5) / 100 =
0,132



fi 1200 na fi 200:  1 * 4 * (38.69 + 13 * 0.5) / 100 =
1,808



fi 1200 na fi 200:  1 * 4 * (22.75 + 13 * 0.5) / 100 =
1,170


 

Razem  przedmiar =
  3,110
100 m2


36.
KNNR  001-0316-03-00  MRRiB
8,030
100 m2



Jednostronne ażurowe umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu do 3,0



m


Numer specyfikacji :  ST-01



fi 1000 na fi 200:  0.9 *  4 * ( 11.54 + 6 * 0.5) * 0.8 / 100 =
0,419



fi 1200 na fi 200:  1 * 4 * (186.77 + 102 * 0.5) * 0.8 / 100 =
7,609


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  8,030
100 m2


37.
KNNR  001-0317-01-00  MRRiB
618,640
m3



Zasypywanie wykopów, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem ręcznym, w



gruncie: kat. I-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



(280.71 + 1122.85 + 55.43 + 221.7 + 29.4 + 117.6 ) =
1 827,690



podsypka, podłoże betonowe:  - 28.46 * 2 =
-  56,920



fi 1000 na fi 200:  - 3.14 * 0.65 * 0.65 * ( 11.54 + 3.16 + 7 * 0.15) =
-  20,895



fi 1200 na fi 200mm:  - 3.14 * 0.75 * 0.75 * ( 186.77 + 38.69 + 22.75 + 120 * 0.35) =
-  512,583



- 618.65 =
-  618,650


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  618,640
m3


38.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
618,650
m3



Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)


Numer specyfikacji :  ST-01



(280.71 + 1122.85 + 55.43 + 221.7 + 29.4 + 117.6 ) * 0.5 =
913,845



podsypka, podłoże betonowe:  - 28.46 * 2 * 0.5 =
-  28,460



fi 1000 na fi 200:  - 3.14 * 0.65 * 0.65 * ( 11.54 + 3.16 + 7 * 0.15) * 0.5 =
-  10,447



fi 1200 na fi 200mm:  - 3.14 * 0.75 * 0.75 * ( 186.77 + 38.69 + 22.75 + 120 * 0.35) * 0.5 =
-  256,292


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  618,650
m3


39.
KNNR  001-0206-04-20  MRRiB
1 209,050
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem



urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka



100 KM, samochód do 5 t ( wywóz  nadmiaru ziemi )


Numer specyfikacji :  ST-01


Br. sanitarna 


A.  Kanały sanitarne PVC DN 200 i 160mm i przyłącze wody
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wykop:  280.71 + 1122.85 + 55.43 + 221.7 + 29.4 + 117.6 =
1 827,690



zasypka:  - 618.64 =
-  618,640


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
 1 209,050
m3


40.
KNNR  001-0528-01-00  MRRiB
93,000
kpl



Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, o rozpiętości: 3,00 m


Numer specyfikacji :  ST-01



57 + 36 =
93,000


 

Razem  przedmiar =
  93,000
kpl


41.
KNNR  001-0528-06-00  MRRiB
93,000
kpl



Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych t.ciężkiego, o rozpiętości: 3,00 m


Numer specyfikacji :  ST-01


42.
KNNR  001-0529-01-00  MRRiB
90,000
kpl



Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 3,00 m


Numer specyfikacji :  ST-01



62 + 28 =
90,000


 

Razem  przedmiar =
  90,000
kpl


43.
KNNR  001-0529-06-00  MRRiB
90,000
kpl



Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 3,00 m


Numer specyfikacji :  ST-01


44.
KNNR  001-0503-01-00  MRRiB
480,000
m2



Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna istniejących rowów w gruncie: kat. I-III ( po przejściu z



robotami)


Numer specyfikacji :  ST-01



(1.5 * 2 + 1) * 2 * 10 + (1.5 * 2 + 1) * 100 =
480,000


 

Razem  przedmiar =
  480,000
m2


A.b.
Kładki i mosty




Numer specyfikacji :  ST-01


45.
KNR  401-0107-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
15,000
m2



Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego


Numer specyfikacji :  ST-01



3063.5 / 500 * 2 * 1.2 =
14,705


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =
  15,000
m2


A.c.
Odwodnienie wykopów




Numer specyfikacji :  ST-01


46.
KNR  201-0621-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa
24,510
szt



Studzienki  zbiorcze drenażowe w dnie wykopu przy średnicy nominalnej 800 mm, w gruncie kat.III


Br. sanitarna 


A.  Kanały sanitarne PVC DN 200 i 160mm i przyłącze wody


A.c. Odwodnienie wykopów



 Str: 9


 

Lp.
Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji
Ilość
Jedn. miary


 

Numer specyfikacji :  ST-01



na 40%:  3063.5 * 0.4 / 50 =
24,508


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  24,510
szt


47.
KNR  201-0616-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa
125,000
m



Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 80 mm


Numer specyfikacji :  ST-01



25 * 5 =
125,000


 

Razem  przedmiar =
  125,000
m


48.
KNR  201-0604-01-00
627,000
m-g



Pompowanie wody z wykopów


Numer specyfikacji :  ST-01



3063.5 * 0.4 / 100 * 50 =
612,700



29 / 100 * 50 =
14,500


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =
  627,000
m-g


A.d.
Roboty montażowe




Numer specyfikacji :  ST-01


49.
KNNR  004-1308-02-00  MRRiB
1 009,400
m



Kanały z rur kanalizacyjnych PVC  SN8łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160



mm


Numer specyfikacji :  ST-01


50.
KNNR  004-1308-03-00  MRRiB
3 063,500
m



Kanały z rur kanalizacyjnych PVC  SN8 łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm


Numer specyfikacji :  ST-01


51.
KNNR  011-0501-04-00  MRRiB
28,460
m3



Podłoża  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: gruntu z wykopu, z jego przesianiem  z zagęszczeniem podsypki do Is>0,97


Numer specyfikacji :  ST-01



3.14 * 0.85 * 0.85 * 0.1 * 120 =
27,224



3.14 * 0.75 * 0.75 * 0.1 * 7 =
1,236


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  28,460
m3


52.
KNNR  011-0501-03-41  MRRiB
28,460
m3



Podłoża betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m, o normalnej wilgotności, o



grubości: ponad  5 do 10 cm, z betonu B-10


Numer specyfikacji :  ST-01



3.14 * 0.85 * 0.85 * 0.1 * 120 =
27,224



3.14 * 0.75 * 0.75 * 0.1 * 7 =
1,236


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  28,460
m3


Br. sanitarna 


A.  Kanały sanitarne PVC DN 200 i 160mm i przyłącze wody


A.d. Roboty montażowe
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53.
KNNR  011-0405-03-00  MRRiB
7,000
studnia



Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  z betonu B>45 łączone na uszczelki, krąg denny z dnem i fabrycznie



wykonaną kinetą, przejścia szczelne i stopnie włazowe, właz 40 T wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie,



przy średnicy kręgów: 1000 mm i głębokości studni 2,0 m


Numer specyfikacji :  ST-01


54.
KNNR  011-0405-04-00  MRRiB
4,000
1/2 m



Studnie rewizyjne jw. z kręgów żelbetowych, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, przy średnicy kręgów:



1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości


Numer specyfikacji :  ST-01



( - 7 * 2 + 15.75) / 0.5 =
3,500


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =
  4,000
1/2 m


55.
KNNR  011-0405-05-00  MRRiB
120,000
studnia



Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych z betonu B>45 łączone na uszczelki, krąg denny z dnem i fabrycznie



wykonaną kinetą, przejścia szczelne i stopnie włazowe, właz 40 T wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie,



przy średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości studni 2,0 m


Numer specyfikacji :  ST-01


56.
KNNR  011-0405-06-00  MRRiB
52,000
1/2 m



Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych, w gotowym wykopie umocnionym o głęb.do 5,0 m  studni/, przy średnicy



kręgów: 1200 mm - dodatek za każde 0,5 m różnicy głęb.


Numer specyfikacji :  ST-01



(266.21 - 120 * 2) / 0.5 =
52,420


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =
  52,000
1/2 m


57.
KNNR  004-1308-02-00  MRRiB
57,000
m



Kanały z rur kanalizacyjnych PVC  SN8 łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160



mm-kaskady


Numer specyfikacji :  ST-01


58.
KNNR  004-1308-03-00  MRRiB
7,000
m



Kanały z rur kanalizacyjnych PVC  SN8 łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200



mm-kaskady


Numer specyfikacji :  ST-01


59.
KNNR  004-1322-03-01  MRRiB
6,000
szt



Kształtki PVC kanalizacyjne,  trójniki - 200x200x200 mm (kaskady)


Numer specyfikacji :  ST-01


60.
KNNR  004-1322-02-00  MRRiB
39,000
szt



Kształtki PVC kanalizacyjne,  trójniki - 160x160x160 mm (kaskady)


Numer specyfikacji :  ST-01


61.
KNNR  004-1321-03-01  MRRiB
6,000
szt



Kształtki PVC kanalizacyjne,  kolana   - 200 mm(jw)


Numer specyfikacji :  ST-01


62.
KNNR  004-1321-02-00  MRRiB
39,000
szt



Kształtki PVC kanalizacyjne,  kolana   - 160 mm (jw)


Br. sanitarna 
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Numer specyfikacji :  ST-01


63.
KNNR  004-1321-02-00  MRRiB
132,000
szt



Ułożenie kształtek PVC o średnicy zewnętrznej: 160 mm-KOREK


Numer specyfikacji :  ST-01


64.
KNNR  004-1321-03-00  MRRiB
3,000
szt



Ułożenie kształtek PVC o średnicy zewnętrznej: 200 mm-KOREK


Numer specyfikacji :  ST-01


65.
KNNR  011-0306-01-10  MRRiB
1,000
kpl



Nawiertki na istniejących rurociągach o średnicy zewnętrznej  90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


66.
KNNR  004-1009-03-00  MRRiB
29,000
m



Rurociągi z rur polietylenowych, o średnicy zewnętrznej: 90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


67.
KNNR  004-1012-01-00  MRRiB
2,000
szt



Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej: do 90 mm-kolana


Numer specyfikacji :  ST-01


68.
KNNR  004-1012-01-20  MRRiB
3,000
szt



Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych ciśnieniowych, na luźny kołnierz, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


69.
KNNR  004-1105-02-00  MRRiB
1,000
kpl



Montaż  zasuw żeliwnych klinowych owalnych kołnierzowych z obudową, montowanych sprzętem ręcznym - średnica



zasuwy: 80 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


70.
KNNR  004-1119-03-00  MRRiB
1,000
kpl



Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych o średnicy: 80 mm na kolanie stopowym z zasuwą DN 80mm


Numer specyfikacji :  ST-01


71.
KNNR  004-1010-03-00  MRRiB
11,833
złącze



Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01



29 / 6 + 2 * 2 + 3 * 1 =
11,833


 

Razem  przedmiar =
  11,833
złącze


72.
KNR  219-0218-01-00
93,000
szt



Zabezpieczenie kabli w ziemi, podczas wykonywaniarobót przy budowie kanalizacji



/nakłady na 1 zabezpieczenie o długości 3 m/(AROT 110 lub 160 PS l=3,0 mb)


Numer specyfikacji :  ST-01


73.
KNR  219-0134-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
6,000
kpl



Oznakowanie przejścia pod ciekami,  zasuw i hydranów tabliczkami na słupku stalowym


Numer specyfikacji :  ST-01



3 + 3 =
6,000


 

Razem  przedmiar =
  6,000
kpl


Br. sanitarna 
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74.
KNNR  004-1610-01-00  MRRiB
20,000
próba



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 150 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.


Numer specyfikacji :  ST-01


75.
KNNR  004-1610-02-00  MRRiB
106,000
próba



Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy



nominalnej: 200 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.


Numer specyfikacji :  ST-01


76.
KNNR  004-1606-01-10  MRRiB
1,000
próba



Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych



typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


A.e.
Przecisk




Numer specyfikacji :  ST-01


77.
KNR  201-0125-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
27,500
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy



robót: humus z darnią


Numer specyfikacji :  ST-01



8.5 * 2.5 + 2.5 * 2.5 =
27,500


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  27,500
m2


78.
KNR  201-0125-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
27,500
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z przerzutem



na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; dopłata za następne 15cm


Numer specyfikacji :  ST-01


79.
KNNR  001-0202-07-00  MRRiB
10,260
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01



(8 * 2  + 2 * 2 ) * 2.85 * 0.2 * 0.9 =
10,260


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  10,260
m3


80.
KNNR  001-0202-08-00  MRRiB
41,040
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01



(8 * 2  + 2 * 2 ) * 2.85 * 0.8 * 0.9 =
41,040


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  41,040
m3


81.
KNNR  001-0301-01-00  MRRiB
1,140
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01


Br. sanitarna 


A.  Kanały sanitarne PVC DN 200 i 160mm i przyłącze wody


A.e. Przecisk
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(8 * 2  + 2 * 2 ) * 2.85 * 0.2 * 0.1 =
1,140


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  1,140
m3


82.
KNNR  001-0301-03-00  MRRiB
4,560
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. IV


Numer specyfikacji :  ST-01



(8 * 2  + 2 * 2 ) * 2.85 * 0.8 * 0.1 =
4,560


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  4,560
m3


83.
KNNR  001-0315-04-00  MRRiB
0,720
100 m2



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.I-IV wraz z



rozbiórką, przy głębokości wykopu: do 3,0 m - w gruncie suchym


Numer specyfikacji :  ST-01



((8 + 2) * 2  + 2 * 2 ) * 3 / 100 =
0,720


 

Razem  przedmiar =
  0,720
100 m2


84.
KNNR  001-0318-03-00  MRRiB
2,850
m3



Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III


Numer specyfikacji :  ST-01



(1.14 + 4.56) * 0.5 =
2,850


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  2,850
m3


85.
KNNR  001-0214-01-10  MRRiB
5,130
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01



10.26 * 0.5 =
5,130


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  5,130
m3


86.
KNNR  001-0214-02-10  MRRiB
20,520
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01



41.04 * 0.5 =
20,520


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  20,520
m3


87.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
28,500
m3



Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)


Numer specyfikacji :  ST-01



(10.26 + 41.04 + 1.14 + 4.56) * 0.5 =
28,500


Br. sanitarna 


A.  Kanały sanitarne PVC DN 200 i 160mm i przyłącze wody


A.e. Przecisk
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Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  28,500
m3


88.
KNNR  001-0206-04-20  MRRiB
28,500
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem



urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka



100 KM, samochód do 5 t ( wywóz  nadmiaru ziemi )


Numer specyfikacji :  ST-01


89.
KNNR  001-0504-01-00  MRRiB
8,250
m3



Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat.



I-II ( rozścielenie ziemi urodzajnej


Numer specyfikacji :  ST-01



27.5 * 0.3 =
8,250


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  8,250
m3


90.
KNNR  004-1207-02-00  MRRiB
17,000
m



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 324*8mmmm, wykonane maszyną do wierceń



poziomych WP 30/60, w gruntach kategorii: III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01


91.
KNNR  004-1209-01-00  MRRiB
17,000
m



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach przeciskowych


Numer specyfikacji :  ST-01


92.
KNR  219-0122-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
2,000
szt



Uszczelnienie końców rury ochronnej, przeciskowej  przy średnicy nominalnej rury ochronnej: 300 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


B.
Rurociąg tłoczny




B.f.
Roboty ziemne




Numer specyfikacji :  ST-01


93.
KNR  201-0125-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
142,500
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy



robót: humus z darnią


Numer specyfikacji :  ST-01



reszta z kanałem:  (66.81 + 28.19) * 1.5 =
142,500


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  142,500
m2


94.
KNR  201-0125-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
142,500
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z przerzutem



na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; za następne 15 cm


Numer specyfikacji :  ST-01


95.
KNNR  001-0202-07-00  MRRiB
83,630
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.f. Roboty ziemne
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DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75 * 0.2 * 0.9 =
83,633


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  83,630
m3


96.
KNNR  001-0202-08-00  MRRiB
334,530
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01



DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75 * 0.8 * 0.9 =
334,530


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  334,530
m3


97.
KNNR  001-0301-01-00  MRRiB
9,290
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75 * 0.2 * 0.1 =
9,293


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  9,290
m3


98.
KNNR  001-0301-03-00  MRRiB
37,170
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. IV


Numer specyfikacji :  ST-01



DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75 * 0.8 * 0.1 =
37,170


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  37,170
m3


99.
KNNR  001-0210-02-10  MRRiB
35,870
m3



Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,60 m3 - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



128 * 0.9 * 1.73 * 0.2 * 0.9 =
35,873


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  35,870
m3


100.
KNNR  001-0210-03-10  MRRiB
143,490
m3



Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:



0,60 m3 - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



128 * 0.9 * 1.73 * 0.8 * 0.9 =
143,493


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  143,490
m3


101.
KNNR  001-0307-03-00  MRRiB
3,990
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



128 * 0.9 * 1.73 * 0.2 * 0.1 =
3,986


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.f. Roboty ziemne
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Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  3,990
m3


102.
KNNR  001-0307-04-00  MRRiB
15,940
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



128 * 0.9 * 1.73 * 0.8 * 0.1 =
15,944


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  15,940
m3


103.
KNNR  001-0313-01-00  MRRiB
1,500
100 m2



Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy



wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym - (w miejscach gdzie tłoczne przebiegają



same i poszerzenia studni)


Numer specyfikacji :  ST-01



199  * 1.88 * 2 * 0.2 / 100 =
1,496


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  1,500
100 m2


104.
KNNR  001-0313-04-00  MRRiB
5,990
100 m2



Ażurowe umocnienie ścian wykopów,wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi/wypraskami/,w gruntach suchych



kat.III-IV, przy wykopach o szerokości do 1 m i głębokości do 3,0 m (w miejscach gdzie tłoczne przebiegają same;



pozostałe umocnienia tłocznego łącznie z kanałem)


Numer specyfikacji :  ST-01



199  * 1.88 * 2 * 0.8 / 100 =
5,986


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  5,990
100 m2


105.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
76,140
m3



Podłoża  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku


Numer specyfikacji :  ST-01



(459 - 16 - 20) * 0.9 * 0.2 =
76,140


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  76,140
m3


106.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
145,550
m3



Obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku


Numer specyfikacji :  ST-01



(459 - 16 - 20) * 0.9 * 0.39 - 3.14 * 0.045 * 0.045 * 459 =
145,554


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  145,550
m3


107.
KNNR  001-0318-03-00  MRRiB
23,870
m3



Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III


Numer specyfikacji :  ST-01



DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75 * 0.1  - 295 * 0.9 * 0.49 * 0.1 =
33,453



128 * 0.9 * 1.73  * 0.1 - 128 * 0.9 * 0.49 * 0.1 =
14,285


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.f. Roboty ziemne
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- 238.69 * 0.1 =
-  23,869


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  23,870
m3


108.
KNNR  001-0214-01-10  MRRiB
42,960
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01



DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75 * 0.2 * 0.9  - 295 * 0.9 * 0.49 * 0.2 * 0.9 =
60,215



128 * 0.9 * 1.73 * 0.2 * 0.9  - 128 * 0.9 * 0.49 * 0.2 * 0.9 =
25,713



- 238.69 * 0.2 * 0.9 =
-  42,964


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  42,960
m3


109.
KNNR  001-0214-02-10  MRRiB
182,260
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01



DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75 * 0.8 * 0.9  - 295 * 0.8 * 0.49 * 0.8 * 0.9 =
251,269



128 * 0.9 * 1.73 * 0.8 * 0.9  - 128 * 0.9 * 0.49 * 0.8 * 0.9 =
102,851



- 238.69 * 0.8 * 0.9 =
-  171,857


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  182,260
m3


110.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
238,690
m3



Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)


Numer specyfikacji :  ST-01



DN90:  (459 - 128 - 16 - 20) * 0.9 * 1.75  * 0.5 - 295 * 0.9 * 0.49   * 0.5 =
167,265



128 * 0.9 * 1.73 * 0.5 - 128 * 0.9 * 0.49 * 0.5 =
71,424


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  238,690
m3


111.
KNNR  001-0206-04-20  MRRiB
49,800
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem



urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka



100 KM, samochód do 5 t(przywóz ziemi do zasypki)


Numer specyfikacji :  ST-01



wykop odkład:  - (35.87 + 143.49 + 3.99 + 15.94) =
-  199,290



zasypka:  23.87 + 42.96 + 182.26 =
249,090


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  49,800
m3


112.
KNNR  001-0504-01-00  MRRiB
42,750
m3



Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat.



I-II



(rozplantowanie ziemi urodzajnej)


Numer specyfikacji :  ST-01



142.5 * 0.3 =
42,750


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  42,750
m3


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.f. Roboty ziemne
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113.
KNR  221-0401-01-00  MBGPiK
42,750
m2



Wykonanie trawników dywanowych siewem, w gruncie : kat.I-II


Numer specyfikacji :  ST-01


B.g.
Kładki i mosty




Numer specyfikacji :  ST-01


114.
KNR  401-0107-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
2,000
m2



Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego


Numer specyfikacji :  ST-01



2 * 1.2 =
2,400


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =
  2,000
m2


B.h.
Odwodnienie wykopów




Numer specyfikacji :  ST-01


115.
KNR  201-0621-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa
1,000
szt



Studzienki  zbiorcze drenażowe w dnie wykopu przy średnicy nominalnej 800 mm, w gruncie kat.III


Numer specyfikacji :  ST-02


116.
KNR  201-0616-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa
5,000
m



Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 80 mm


Numer specyfikacji :  ST-02



1 * 5 =
5,000


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  5,000
m


117.
KNR  201-0604-01-00
26,000
m-g



Pompowanie wody z wykopów


Numer specyfikacji :  ST-02



128 * 0.4 / 100 * 50 =
25,600


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =
  26,000
m-g


B.i.
Roboty montażowe




Numer specyfikacji :  ST-01


118.
KNNR  011-0302-01-00  MRRiB
459,000
m



Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3



m, o normalnej wilgotności, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


119.
KNR  219-0219-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
459,000
m



Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalową trasy rurociągu ułożonego w ziemi


Numer specyfikacji :  ST-01


120.
KNNR  004-1012-01-00  MRRiB
7,000
szt



Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych o średnicy zewnętrznej: 90 mm-łuk


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.i. Roboty montażowe
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Numer specyfikacji :  ST-01


121.
KNNR  004-1014-02-02  MRRiB
1,000
szt



Kształtki żeliwne, sferoidalne,  ciśnieniowe, kołnierzowe: trójniki -  80x80x80 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


122.
KNNR  004-1012-01-20  MRRiB
2,000
szt



Montaż tulei kołnierzowych polietylenowych ciśnieniowych, na luźny kołnierz, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


123.
KNNR  004-1115-01-00  MRRiB
1,000
kpl



Studzienka z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym do bezpośredniej zabudowy w ziemi


Numer specyfikacji :  ST-01


124.
KNNR  004-1429-02-00  MRRiB
1,000
szt



Osadzenie włazów żeliwnych na pierścieniu betonowym


Numer specyfikacji :  ST-01


125.
KNNR  004-1010-03-00  MRRiB
54,000
złącze



Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej: 90 mm


Numer specyfikacji :  ST-01



459 / 12 + 2 * 1 + 7 * 2 =
54,250


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =
  54,000
złącze


126.
KNNR  004-1407-02-00  MRRiB
3,810
m2



Deskowanie ścian:  bloków oporowych


Numer specyfikacji :  ST-01



(0.5 + 0.18) * 2 * 0.4 * 7 =
3,808


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  3,810
m2


127.
KNNR  004-1409-01-01  MRRiB
0,210
m3



Bloki oporowe wykonywane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu: B 20


Numer specyfikacji :  ST-01



0.03 * 7 =
0,210


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  0,210
m3


128.
KNR  219-0134-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
2,000
kpl



Oznakowanie przejścia pod ciekami


Numer specyfikacji :  ST-01


B.j.
Przecisk




Numer specyfikacji :  ST-01


129.
KNR  201-0125-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
21,250
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy



robót: humus z darnią


Numer specyfikacji :  ST-01



8.5 * 2.5 =
21,250


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.j. Przecisk
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Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  21,250
m2


130.
KNR  201-0125-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
21,250
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z przerzutem



na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; za następne 15 cm


Numer specyfikacji :  ST-01


131.
KNNR  001-0202-07-00  MRRiB
16,560
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01



(8 * 2 + 2 * 2 ) * 2.3 * 0.2 * 0.9 * 2 =
16,560


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  16,560
m3


132.
KNNR  001-0202-08-00  MRRiB
66,240
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na



odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t


Numer specyfikacji :  ST-01



(8 * 2 + 2 * 2 ) * 2.3 * 0.8 * 0.9 * 2 =
66,240


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  66,240
m3


133.
KNNR  001-0301-01-00  MRRiB
1,840
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-01



(8 * 2 + 2 * 2 ) * 2.3 * 0.2 * 0.1 * 2 =
1,840


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  1,840
m3


134.
KNNR  001-0301-03-00  MRRiB
7,360
m3



Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w



gruncie: kat. IV


Numer specyfikacji :  ST-01



(8 * 2 + 2 * 2 ) * 2.3 * 0.8 * 0.1 * 2 =
7,360


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  7,360
m3


135.
KNNR  001-0315-04-00  MRRiB
1,370
100 m2



Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.I-IV wraz z



rozbiórką, przy głębokości wykopu: do 3,0 m - w gruncie suchym


Numer specyfikacji :  ST-01



((8 + 2) * 2 + 2 * 4 ) * 2.45 * 2 / 100 =
1,372


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  1,370
100 m2


136.
KNNR  001-0318-03-00  MRRiB
4,600
m3



Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III


Numer specyfikacji :  ST-01


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.j. Przecisk
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(1.84 + 7.36) * 0.5 =
4,600


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  4,600
m3


137.
KNNR  001-0214-01-10  MRRiB
8,280
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01



16.56 * 0.5 =
8,280


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  8,280
m3


138.
KNNR  001-0214-02-10  MRRiB
33,120
m3



Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami:



74 kW(100 KM), z zagęszczeniem spycharkami


Numer specyfikacji :  ST-01



66.24 * 0.5 =
33,120


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  33,120
m3


139.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
46,000
m3



Zasypka  z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: zakupiomnegi i dowiezionego kruszywa ( wymiana gruntu)


Numer specyfikacji :  ST-01



4.6 + 8.28 + 33.12 =
46,000


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  46,000
m3


140.
KNNR  001-0206-04-20  MRRiB
46,000
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem



urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka



100 KM, samochód do 5 t ( wywóz  nadmiaru ziemi )


Numer specyfikacji :  ST-01


141.
KNNR  001-0504-01-00  MRRiB
6,380
m3



Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat.



I-II ( rozścielenie ziemi urodzajnej


Numer specyfikacji :  ST-01



21.25 * 0.3 =
6,375


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  6,380
m3


142.
KNNR  004-1206-02-00  MRRiB
36,000
m



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 168*4,5 mm, wykonane maszyną do wierceń



poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: III-IV


Numer specyfikacji :  ST-01



16 + 20 =
36,000


 

Razem  przedmiar =
  36,000
m


Br. sanitarna 


B.  Rurociąg tłoczny


B.j. Przecisk
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143.
KNNR  004-1209-01-00  MRRiB
36,000
m



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach przeciskowych


Numer specyfikacji :  ST-01


144.
KNR  219-0122-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
4,000
szt



Uszczelnienie końców rury ochronnej gazociągu półpierścieniami z blachy stalowej, sznurem konopnym, z zalaniem



asfaltem, przy średnicy nominalnej rury ochronnej: 150 mm


Numer specyfikacji :  ST-01


C.
Przepompownia ścieków




C.k.
Roboty ziemne




Numer specyfikacji :  ST-02


145.
KNR  201-0125-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
82,500
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy



robót: humus z darnią-



z terenu przepompowni ścieków i pod ogrodzenie


Numer specyfikacji :  ST-02



8.5 * 2.5 * 3 + 2.5 * 2.5 * 3 =
82,500


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  82,500
m2


146.
KNR  201-0125-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
82,500
m2



Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy, z przerzutem



na hałdę przy granicy robót: humus z darnią; za następne 15 cm


Numer specyfikacji :  ST-02


147.
KNNR  001-0212-03-00  MRRiB
8,060
m3



Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności



łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-02



3.3 * 3.3 * (4 - 0.3) * 0.2 =
8,059


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  8,060
m3


148.
KNNR  001-0212-04-00  MRRiB
32,230
m3



Wykopy jamiste o głębokości ponad 3,0 do 4,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności



łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-02



3.3 * 3.3 * (4 - 0.3) * 0.8 =
32,234


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  32,230
m3


149.
KNNR  001-0316-02-00  MRRiB
0,550
100 m2



Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu: ponad 3,0



do 6,0 m


Numer specyfikacji :  ST-02



3.3 * 4 * 4.15 / 100 =
0,548


Br. sanitarna 


C.  Przepompownia ścieków


C.k. Roboty ziemne
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Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  0,550
100 m2


150.
KNNR  001-0317-01-00  MRRiB
29,420
m3



Zasypywanie wykopów, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem ręcznym, w



gruncie: kat. I-IV


Numer specyfikacji :  ST-02



3.3 * 3.3 * (4 - 0.3) =
40,293



- 3.14 * 0.9 * 0.9 * 3.52 =
-  8,953



- (1.52 + 0.4) =
-  1,920


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  29,420
m3


151.
KNNR  001-0408-03-00  MRRiB
29,420
m3



Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, w gruncie sypkim kat. I-II do Id=1,00


Numer specyfikacji :  ST-02


152.
KNNR  001-0206-04-20  MRRiB
10,870
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem



urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka



100 KM, samochód do 5 t(wywóz nadmiaru ziemi )


Numer specyfikacji :  ST-02



(8.06 + 32.23) - 29.42 =
10,870


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  10,870
m3


153.
KNNR  001-0504-01-00  MRRiB
24,750
m3



Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, w gruncie: kat.



I-II



(rozplantowanie ziemi urodzajnej)


Numer specyfikacji :  ST-02



82.5 * 0.3 =
24,750


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  24,750
m3


C.l.
Odwodnienie wykopów




Numer specyfikacji :  ST-02


154.
KNR  201-0621-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa
1,000
szt



Studzienki  zbiorcze drenażowe w dnie wykopu przy średnicy nominalnej 800 mm, w gruncie kat.III


Numer specyfikacji :  ST-02


155.
KNR  201-0616-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa
10,000
m



Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 80 mm


Numer specyfikacji :  ST-02


156.
KNR  201-0604-01-00
200,000
m-g



Pompowanie wody z wykopów


Numer specyfikacji :  ST-02


C.m.
Roboty montażowe




Numer specyfikacji :  ST-02


Br. sanitarna 


C.  Przepompownia ścieków


C.m. Roboty montażowe
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157.
KNNR  011-0501-05-00  MRRiB
1,520
m3



Podłoża z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej



wilgotności, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku


Numer specyfikacji :  ST-02



do iłu:  2 * 2 * 0.38 * 1 =
1,520


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  1,520
m3


158.
KNNR  011-0501-03-21  MRRiB
0,400
m3



Podłoża betonowe wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m, o normalnej wilgotności, o



grubości: do 5 cm, z betonu B-10


Numer specyfikacji :  ST-02



2 * 2 * 0.1 * 1 =
0,400


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  0,400
m3


C.n.
Urządzenia




Numer specyfikacji :  ST-02


159.
Anal.wł.
1,000
kpl



P1



Zakup i montaż kompletnej przepomowni ścieków o średnicy 1500mm z elementów prefabrykowanych z betonu B>45



łączonych na uszczelki gumowe  wyposażonej m.in.: pompy zatapialne ze stopą sprzęgajacą, kolano stopowe, zasuwy,


zawory zwrotne,zawory kulowe,  nasada płucząca,przewody tłoczne, wyłacznik pływakowy, sonda hydrostatyczna,


drabinka, prowadnice rurowe, łańcuch techniczny,  właz  wejściowy   wyposażony m.in. w wentylację, czujnik otwarcia


-wszystko stal nierdzewna,  wentylacja zbiornika z biofiltrem kominkowym,   króciec napływowy z deflektorem, szafa


sterownicza, podłączenie, uruchomienie obiektowe, autoryzacja, przeszkolenie obsługi.


Pompy 2 szt o Q=4l/s; Hp=12,50m; N=1,7kW


Numer specyfikacji :  ST-02


160.

1,000
kpl



Zakup trójnogu  przewoźnego z wciągarką linową o udźwigu do 300kg  i wysokości podnoszenia do 8,1m


Numer specyfikacji :  ST-02


C.o.
Ogrodzenie




Numer specyfikacji :  ST-04


161.
KNNR  001-0307-01-00  MRRiB
5,490
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości do 1,5 m - grunt kat. I-II


Numer specyfikacji :  ST-04



(4 * 8 - 4) * 1.4 * (1 - 0.3) * 0.2 =
5,488


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  5,490
m3


162.
KNNR  001-0307-02-00  MRRiB
21,950
m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości do 1,5 m - grunt kat. III-IV


Numer specyfikacji :  ST-04


Br. sanitarna 


C.  Przepompownia ścieków


C.o. Ogrodzenie
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(4 * 8 - 4) * 1.4 * (1 - 0.3) * 0.8 =
21,952


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  21,950
m3


163.
KNR  202-1801-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa
28,000
m



Cokoły betonowe o wymiarach 0,20 x 0,20 m na fundamencie o wymiarach 0,20 x 1,00 m, z betonu C12/15 (B15)


Numer specyfikacji :  ST-04



(4 * 8 - 4 ) =
28,000


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  28,000
m


164.
KNR  202-1803-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa
28,000
m



Ogrodzenia z siatki powlekanej , na słupkach stalowych  obsadzonych w cokole - montaż i dwukrotne malowanie



słupków farbą olejną


Numer specyfikacji :  ST-04



4 * 8 - 4 =
28,000


 

Razem  przedmiar =
  28,000
m


165.
KNR  202-1808-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa
2,000
kpl



Furtki o szer.1,0 m, wykonane z siatki w ramach z kątowników bez pasa dolnego z blachy - zawieszone na gotowych



słupkach i dwukrotnie malowane farbą olejną


Numer specyfikacji :  ST-04


166.
KNR  202-1808-11-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa
1,000
kpl



Wrota typowe o szer.4 m wykonane z siatki w ramach z kątowników z pasem dolnym z blachy - zawieszone na



got.słupkach i dwukrot.malow.farbą olejną


Numer specyfikacji :  ST-04


167.
KNNR  001-0318-01-00  MRRiB
33,600
m3



Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i



głębokości do 1,5 m - grunt kat. I-III


Numer specyfikacji :  ST-04



(4 * 8 - 4) * 0.6 * 2 * 1 =
33,600


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  33,600
m3


C.p.
Utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu




Numer specyfikacji :  ST-03


168.
KNNR  006-0101-07-00  MRRiB
68,960
m2



Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonywane ręcznie w gruncie kat.III-IV z zagęszczeniem walcem



wibracyjnym,przy głębokości koryta: (33-30) cm


Numer specyfikacji :  ST-03



8 * 8 - 3.14 * 0.9 * 0.9 =
61,457



(4 + 6) / 2 * 1.5 =
7,500


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  68,960
m2


169.
KNNR  006-0113-03-00  MRRiB
68,960
m2



Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu: 20 cm


Br. sanitarna 


C.  Przepompownia ścieków


C.p. Utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu
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Numer specyfikacji :  ST-03


170.
KNNR  006-0502-03-00  MRRiB
68,960
m2



Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask.,przy



użyciu kostki szarej gr.8 cm


Numer specyfikacji :  ST-03


171.
KNNR  006-0403-03-02  MRRiB
10,000
m



Krawężniki betonowe wystające i wtopione, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,



o wymiarach: 15x30 cm; ława z betonu C12/15 (B 15 )


Numer specyfikacji :  ST-03



6 + 2 * 2 =
10,000


 

Razem  przedmiar =
  10,000
m


172.
KNNR  001-0205-04-00  MRRiB
22,760
m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem



urobku samochodami (wywóz nadmiaru)


Numer specyfikacji :  ST-03



68.96 * 0.33 =
22,757


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  22,760
m3


D.
Drogi, chodniki, place ( kanały, tłoczne)




D.q.
Drogi, chodniki, place - roboty rozbiórkowe




Numer specyfikacji :  ST-03


173.
KNR  003-0101-04-00  ATHENASOFT Warszawa
62,000
m



Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : betonowych niespękanych,na głębokość 6 cm


Numer specyfikacji :  ST-03



2 * 3 =
6,000



oczyszczalnia:  28 * 2 =
56,000


 

Razem  przedmiar =
  62,000
m


174.
KNR  003-0101-05-00  ATHENASOFT Warszawa
6,000
m



Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : beton.niespęk.-dod.za każdy 1 cm głęb.pow.6 cm; za następne 4cm


Numer specyfikacji :  ST-03



2 * 3 =
6,000


 

Razem  przedmiar =
  6,000
m


175.
KNR  003-0101-05-00  ATHENASOFT Warszawa
56,000
m



Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : beton.niespęk.-dod.za każdy 1 cm głęb.pow.6 cm; za następne 14cm


Numer specyfikacji :  ST-03



28 * 2 =
56,000


 

Razem  przedmiar =
  56,000
m


Br. sanitarna 


D.  Drogi, chodniki, place ( kanały, tłoczne)


D.q. Drogi, chodniki, place - roboty rozbiórkowe



 Str: 27


 

Lp.
Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji
Ilość
Jedn. miary


 

176.
KNR  231-0810-05-00  IGM Warszawa
51,000
m2



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm


Numer specyfikacji :  ST-03



2 * 3 * 1.5 =
9,000



oczyszczalnia:  28 * 1.5 =
42,000


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  51,000
m2


177.
KNR  231-0810-06-00  IGM Warszawa
-  9,000
m2



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - minus za każdy dalszy 1 cm; za



2cm


Numer specyfikacji :  ST-03


178.
KNR  231-0810-06-00  IGM Warszawa
42,000
m2



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - za każdy dalszy 1 cm; za



następne 8cm


Numer specyfikacji :  ST-03


179.
KNR  231-0802-05-00  IGM Warszawa
51,000
m2



Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm


Numer specyfikacji :  ST-03


180.
KNR  231-0802-05-00  IGM Warszawa
321,000
m2



Rozebranie ręczne warstwy odsaczającej  o grubości: 10 cm


Numer specyfikacji :  ST-03



51 =
51,000



droga do oczyszczalni:  75 * 3.6 =
270,000


 

Razem  przedmiar =
  321,000
m2


181.
KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa
270,000
m2



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 20 cm


Numer specyfikacji :  ST-03



do oczyszczalni:  75 * 3.6 =
270,000


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  270,000
m2


182.
KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa
100,500
m3



Wywiezienie gruzu spryzmowanego i kruszywa samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km


Numer specyfikacji :  ST-03



9 * 0.1 + 42 * 0.2 + 51 * 0.1 + 321 * 0.1 + 270 * 0.2 =
100,500


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  100,500
m3


183.
KNR  401-0108-12-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa
100,500
m3



Wywiezienie gruzu spryzmowanego i kruszywa samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km; za następne 4km


Numer specyfikacji :  ST-03


Br. sanitarna 


D.  Drogi, chodniki, place ( kanały, tłoczne)


D.r. Drogi, chodniki, place - odbudowa
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D.r.
Drogi, chodniki, place - odbudowa




Numer specyfikacji :  ST-03


184.
KNNR  006-0103-01-00  MRRiB
270,000
m2



Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV -



droga do oczyszcz



alni


Numer specyfikacji :  ST-03


185.
KNNR  006-0104-03-00  MRRiB
270,000
m2



Warstwy odsączające z piasku, wykonywane i zagęszczane mechanicznie walcem statycznym przy grubści warstwy po



zagęszczeniu: 10 cm


Numer specyfikacji :  ST-03


186.
KNNR  006-1301-03-00  MRRiB
54,000
m3



Naprawy dróg gruntowych na szerokości  3m i poprzez ułożenie kruszywa 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym



gr. 20cm i zaklinowaniem miałem oraz drogi do oczyszczalni szer. 3,6m


Numer specyfikacji :  ST-03



270 * 0.20 =
54,000


 

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =
  54,000
m3


187.
KNNR  006-0103-01-00  MRRiB
51,000
m2



Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie: kat.II-IV


Numer specyfikacji :  ST-03


188.
KNNR  006-0104-01-10  MRRiB
51,000
m2



Warstwy odsączające z piasku, wykonywane ręcznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, zagęszczane



mechanicznie: walcem statycznym


Numer specyfikacji :  ST-03


189.
KNNR  006-0113-01-00  MRRiB
51,000
m2



Podbudowy zasadnicza z tłucznia, przy grubości  warstwy po zagęszczeniu: 10 cm


Numer specyfikacji :  ST-03



9 + 42 =
51,000


 

Razem  przedmiar =
  51,000
m2


190.
KNR  231-0308-03-00  IGM Warszawa
51,000
m2



Nawierzchnie betonowe - warstwa  o grubości: 5 cm


Numer specyfikacji :  ST-03



9 + 42 =
51,000


 

Razem  przedmiar =
  51,000
m2


191.
KNR  231-0308-04-00  IGM Warszawa
9,000
m2



Nawierzchnie betonowe -  warstwa o grubości: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm; za następne 5cm


Numer specyfikacji :  ST-03


192.
KNR  231-0308-04-00  IGM Warszawa
42,000
m2



Nawierzchnie betonowe - warstwa  o grubości: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm; za następne 15cm


Numer specyfikacji :  ST-03


Br. sanitarna 


D.  Drogi, chodniki, place ( kanały, tłoczne)


D.r. Drogi, chodniki, place - odbudowa
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---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 

