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ZAŁĄCZNIK NR 1a do Formularza Ofertowego

_______________________________________________________________________________________________________________________________


WYKONAWCA: …………………….......................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

REPREZENTOWANY PRZEZ: ..................................................................................................................................................................................................................................
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO
do postępowania przetargowego pn.:
„Zakup oraz dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki”
Producent:……………………………….

Typ/model………………………………………………..………Rok produkcji……………………………

Za cenę brutto…………………..……..w tym VAT (…………...%)   

	Lp.
	Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego 
	Spełnienie wymogu przez Wykonawcę*: 


	
	
	Tak
	Nie

	Wymagania ogólne

	1.
	Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2023 z seryjnej produkcji, nie będąca prototypem lub pierwszą maszyną z danej serii, przystosowana technicznie do poruszania się po drogach publicznych ( wyposażona w odpowiednie oświetlenie, kierunkowskazy, pas bezpieczeństwa, trójkąt ostrzegawczy, lapę ostrzegawczą umieszczona na dachu maszyny, prędkościomierz, gaśnicę, apteczkę, deklarację zgodności CE)
	 
	 

	2.
	Maszyna dopuszczona/przystosowana do ruchu drogowego prawostronnego,
	 
	 

	3.
	Silnik wysokoprężny turbodoładowany o pojemności minimum 3500 cm³ maksimum 4000 cm³, spełniający normy emisji spalin Stage 5. Moc minimalna silnika 88 kW, moment obrotowy minimum 460 Nm,
	 
	 

	4.
	Główne podzespoły maszyny wykonane (rama, silnik, skrzynia biegów) pochodzące z produkcji seryjnej.
	 
	 

	5.
	Napęd koparko-ładowarki na obie osie
	 
	 

	6.
	Osie z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu
	 
	 

	7.
	Cztery koła skrętne
	 
	 

	8.
	Cztery koła równe
	 
	 

	9.
	Błotniki kół przednich i tylnych
	 
	 

	10.
	Koła jezdne z oponami o bieżniku rolniczym, przednie (26- 28 cali o szerokości minimum 440mm), tylne  (26-28 cali o szerokości minimum 440 mm),
	 
	 

	11.
	Skrzynia biegów z automatyczną zmianą przełożeń, przełączalna pod obciążeniem, minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył. 
	 
	 

	12.
	Układ hydrauliczny zasilany pompą o wydajności min.165 litrów/min. I ciśnieniu roboczym minimum 200 bar.
	 
	 

	13.
	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie 
	 
	 

	14.
	Szybkozłącze koparkowe ze sworzniami
	 
	 

	Kabina operatora: 

	1. 
	certyfikowana w zakresie konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS 
	 
	 

	2. 
	z fotelem obrotowym, zawieszonym pneumatycznie, ogrzewanym
	 
	 

	3. 
	ogrzewana, wentylowana, wyposażona w klimatyzację minimum manualną
	 
	 

	4. 
	drzwi po obu stronach kabiny
	 
	 

	5. 
	metalowe osłony tylnych lamp
	 
	 

	6. 
	wyposażona w MIN. 8 szt. świateł roboczych LED (min. 4 szt. przód, min. 4 szt. tył)
	 
	 

	7. 
	oświetlenie drogowe przednie i tylne
	 
	 

	8. 
	dwa lusterka zewnętrzne i jedno wewnętrzne
	 
	 

	9. 
	zamykany schowek podręczny
	 
	 

	10. 
	zewnętrzne światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym umieszczone na dachu kabiny kierowcy sterowane z kabiny
	 
	 

	11. 
	akumulator/akumulatory elektryczne z łatwym dostępem
	 
	 

	12. 
	immobiliser
	 
	 

	13. 
	odchylana kolumna kierownicy
	 
	 

	14. 
	radio wewnątrz kabiny kierowcy
	 
	 

	15. 
	poziom hałasu max. 74 dBA
	 
	 

	16. 
	zbiornik paliwa minimum 130 litrów
	 
	 

	Osprzęt ładowarkowy:

	1. 
	amortyzacja ramienia ładowarki podczas jazdy w trybie automatycznym
	 
	 

	2. 
	przednia łyżka samopoziomująca, pływająca z automatycznym powrotem do poziomu gruntu
	 
	 

	3. 
	sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą dźwigni sterujących hydrauliką
	 
	 

	4. 
	funkcja „powrót do pozycji ładowania”
	 
	 

	5. 
	łyżka otwierana wielofunkcyjna o pojemności minimum 1,1 m³, szerokość do 2,50 m
	 
	 

	6. 
	maksymalna wysokość załadunku minimum 3,4 m
	 
	 

	7. 
	udźwig na pełną wysokość na ramionach ładowarki minimum 3000 kg
	 
	 

	8. 
	widły do palet montowane na łyżce ładowarkowej
	 
	 

	9.
	układ równoległego podnoszenia
	 
	 

	Osprzęt koparkowy:

	1.
	możliwość przesuwu bocznego
	 
	 

	2.
	sterowanie koparką za pomocą joysticków, z możliwością regulacji platform na których są montowane ( przód/tył i na boki )
	 
	 

	3.
	ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)
	 
	 

	4.
	głębokość kopania minimum 5,80 m
	 
	 

	5.
	wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,6 m
	 
	 

	6.
	udźwig przy złożonym ramieniu, bez rozsuwu ramienia minimum 1300 kg
	 
	 

	7.
	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków
	 
	 

	8.
	ramię koparkowe o zmiennej długości, wysuwane hydraulicznie
	 
	 

	9.
	łyżka koparkowa z zębami o szerokości 600 mm (± 20 mm)
	 
	 

	10.
	łyżka koparkowa z zębami o szerokości 300 mm,(± 50 mm)
	 
	 

	11.
	łyżka skarpowa z przechyłem hydraulicznym o szerokości 1500 mm
	 
	 

	12.
	szybkozłącze koparkowe mechaniczne
	 
	 

	 Wymagania dodatkowe:

	1.
	dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki
	 
	 

	2.
	dostawca musi przedstawić deklarację zgodności CE na oferowaną koparko-ładowarkę
	 
	 

	3.
	dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki
	 
	 

	4.
	masa koparko – ładowarki minimum 9000 kg maksimum 9900 kg
	 
	 

	Dokumentacja:

	1.
	dokumenty uprawniające do eksploatacji pojazdu na drogach publicznych
	 
	 

	2.
	świadectwo homologacji na pojazd skompletowany 
	 
	 

	3.
	katalog części zamiennych w języku polskim w wersji elektronicznej 
	 
	 

	4.
	książka gwarancyjna 
	 
	 

	5.
	instrukcja obsługi w języku polskim
	 
	 

	Dodatkowe informacje:

	1.
	gwarancja na kompletny pojazd: minimum 24 miesiące 
	 
	 

	2.
	przeglądy serwisowe w okresie gwarancji zgodnie z instrukcją obsługi
	 
	 

	3.
	serwis stacjonarny kompletnego pojazdu zlokalizowany na terenie Polski w odległości nie większej niż 250 km od siedziby Zamawiającego, a dystrybutor jest autoryzowanym przedstawicielem marki i posiada serwis stacjonarny i mobilny na terenie Polski
	 
	 

	4.
	szkolenie pracowników z zakresu obsługi i budowy pojazdu w miejscu przekazania pojazdu w dniu odbioru
	 
	 

	5.
	termin dostawy do 10 tygodni od daty podpisania umowy
	 
	 

	Pozostałe parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę ponad wymagania minimalne określone w SWZ. **

	

	
	
	
	
	

	* Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce.               
** W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dodatkowe wyposażenie ponad minimalne wymagane przez Zamawiającego w SWZ należy wpisać konkretną nazwę i /  lub wartość parametru poprzez dodanie odpowiedniej ilości wierszy w tabeli. 



   

……...……………………………………
        





  kwalifikowany podpis elektroniczny,

         





 podpis zaufany lub podpis osobisty

     





   osoby/ osób/ upoważnionej/ych
……………………...…… dnia …………………..                         
                   miejscowość                                                                              
